Pre-Lab 4:

1. ¿Qué sucede con el Program Counter cuando sucede una interrupción?

Se recarga a 0.0004H

1. ¿Para qué sirven los bits GIE, RBIE Y T0IE?

El bit GIE habilita todas las interrupciones, el bit RBIE habilita las interrupciones por cambios en el puerto PORTB, el bit T0IE habilita las interrupciones por el desbordamiento del temporizador Timer0.

1. ¿Qué bits hay que configurar para habilitar las resistencias pull-up internas del PIC16F887?

Bit WPUB <7:0> y el bit RBPU del registro OPTION.